|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 污水处理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区水务局、北京市朝阳区排水管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱亚雷、张栋 | | | | | 联系电话 | | 85979243、15810941552 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 1714.49 | 1714.49 | | 1376.48 | | 10 | | 80.29% | | 9.9 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 1714.49 | 1714.49 | | 1376.48 | | — | | 80.29% | | — |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 污水处理站稳定运行，来水量不超过设计规模的前提下，污水全处理；出水水质达到设计出水标准，达到防疫要求；污水处理设备维修养护到位，完好率不低于95%，在线监测设施稳定运行。  作好权属污水排放设施管理工作。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 运行的污水处理站数量 | | | 5座 | 5座 | 3 | | 3 | |  | |
| 标 | 水质监测指标数 | | | 10项 | 10项 | 3 | | 3 | |  | |
|  | 污水处理能力 | | | 41500立方米/天 | 41500立方米/天 | 3 | | 3 | |  | |
|  |  | 污水管线维护标准 | | | 12.7元/米 | 12.7元/米 | 3 | | 3 | |  | |
|  |  | 污水管线长度 | | | 57792.5米 | 57792.5米 | 3 | | 3 | |  | |
|  |  | 巡查次数 | | | 日常进行管线巡查，每年集中开展2次 | 每天对管线进行运维、管护，汛期前、后各开展一次集中清掏 | 3 | | 3 | |  | |
|  |  | 巡查人数 | | | 巡查人数不低于10人 | 每日管线运维人员10人。 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 质量指标 | 出水水质指标要求 | | | 国标一级B、京标B标准 | 国标一级B、京标B标准 | 3 | | 3 | |  | |
|  | 处理设施运行率 | | | ≥95% | ≥95% | 3 | | 3 | |  | |
|  | 设备完好率 | | | ≥95% | ≥95% | 3 | | 3 | |  | |
|  | 巡查质量 | | | 作好管辖范围内污水管线及附属设施的日常巡查工作，发现问题及时处理。 | 每日运维单位均安排工作人员对权属管线进行运维，发现问题及时处理。 | 3 | | 3 | |  | |
|  | 管线日常维护、检修 | | | 管理范围内的污水管线及附属设施进行日常维护、检修、清掏和疏通工作，对设施损坏、丢失及时维护修补。 | 每日对权属管线进行维护，发现管线堵冒、设施损坏第一时间处理并上报结果。 | 3 | | 3 | |  | |
|  | 管线疏通 | | | 每年集中2次全线管线疏通工作，确保排水畅通 | 汛期前、后针对管线各开展一次全线清掏、疏通工作。 | 3 | | 3 | |  | |
|  | 防汛抢险应急任务 | | | 根据险情需要，完成好上级交办的防汛应急抢险任务。 | 2021年汛期运维单位严格落实预警就位、雨中待命、雨后清掏工作。 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 时效指标 | 资金支付进度 | | | 3月组织运维单位选取工作，运维单位选定后立即展开工作。处理站，每周监测水质，按月考核结算，2021年初进行年终考核。在线监测及新冠检测按实际发生支付费用。 | 按年度指标支付 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 日常巡查进度 | | | 每日对管辖范围内污水管线及附属设施的日常巡查工作，发现问题及时进行处理。 | 每日对管辖范围内污水管线及附属设施进行管护，并作好相关管护记录 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 巡查次数进度 | | | 每年集中2次开展全线管线疏通工作。 | 按照“清管行动”要求，针对权属管线汛前、汛后各开展一次集中清掏。 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 设施维护进度 | | | 对检查井井盖等权属设施的损坏、丢失等要求48小时内完成修补。 | 发现管线附属设施出现破损或丢失现象，第一时间更换、修复。 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 成本指标 | 项目成本控制≤ | | | 1714.49万元 | 1714.49万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 生态效益  指标 | 削减污染物排放量 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
|  |
|  | 环境效益指标 | | | 确保权属管线正常运行，维护良好环境。 | 全年权属管线运行正常，未出现因运维不到位导致管线堵冒情况。 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 90% | 预计≥90% | 5 | | 5 | | 2021年度污水处理站运行维护、污水处理站在线监测系统运维等项目截至2022年3月结束，届时将开展满意度调查 | |
|  | 指标 |
|  |  | 污水管线维护落实情况 | | | 作好权属污水管线运行管理工作，确保污水管线正常运行，对检查等设施的损坏、丢失及时维护修补，保障权属设施安全使用。 | 2021年权属污水管线周边未发生因管线管护不到位导致的百姓投诉现象。 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

填表人：李楠 联系电话：85970868 填写日期：2022年1月14日