附件2

2017年区级区域性火灾隐患挂牌督办销账明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域名称** | **所属街乡** | **基本情况** | **存在的主要隐患** | **整改进展** |
| 1 | 金家村 | 三间房乡（东坝大队） | 金家村辖区面积约0.266平方公里，常住人口293人，流动人口共计1850人，出租房屋约160户，出租房屋共有约1100间。 | 该地区消防水源严重缺乏，市政消火栓3个，无市政自备井，无天然水源。消防车通道只是村内的几条主要道路。该地区存在数个出租大院、出租公寓，其主要存在建筑耐火等级低，火灾荷载大，消防设施器材缺失，堵塞、占用疏散通道、安全出口，消防安全管理不规范，电器线路私拉乱接，存在“三合一”“多合一”场所，消防水源、消防车道建设欠账严重等突出火灾隐患。 | 已整改 |
| 2 | 东柳村 | 三间房乡（东坝大队） | 东柳村辖区面积约6.49平方公里，常住人口1300多人，流动人口共计3000多人，出租房屋180余户，出租房屋共有约1700间。常住人口与流动人口数理倒挂现象突出，房屋出租率高。 | 该地区消防水源严重缺乏，无市政消火栓，市政自备井1个，无天然水源。消防车通道只是村内的几条主要道路。该地区存在数个出租大院、出租公寓，其主要存在建筑耐火等级低，火灾荷载大，消防设施器材缺失，堵塞、占用疏散通道、安全出口，消防安全管理不规范，电器线路私拉乱接，存在“三合一”“多合一”场所，消防水源、消防车道建设欠账严重等突出火灾隐患。 | 已整改 |
| 3 | 西柳村 | 三间房乡（东坝大队） | 西柳村辖区面积0.37平方公里，该地区户籍人口693人，流动人口2678人，倒挂比例1：5。 | 人员居住密集，消防安全意识薄弱；主街消防通道容易堵塞。该地区有自备井2个，消防车通道为南北向主街。该地区建筑布局较为混乱，区域规划不合理，建筑物之间防火间距不足，且毗邻成片。建筑多为单层或多层建筑，建筑结构多以钢混结构或彩钢板结构为主。电气线路私拉乱接，消防车道狭窄，存在“三合一”现象。 | 已整改 |
| **序号** | **区域名称** | **所属街乡** | **基本情况** | **存在的主要隐患** | **整改进展** |
| 4 | 郭家场 | 管庄乡（东坝大队） | 郭家场村辖区面积0.4平方公里，该地区户籍人口805人，流动人口1943人。该地区有自备井5个，消防车通道为东西向主街，出租房屋2324间。 | 目前该地区宅基地自建改建成出租公寓，其主要存在建筑耐火等级低，火灾荷载大，消防设施器材缺失，堵塞、占用疏散通道、安全出口，消防安全管理不规范，电器线路私拉乱接，消防水源、消防车道建设欠账严重等突出火灾隐患。 | 已整改 |
| 5 | 咸宁侯村 | 管庄乡（东坝大队） | 咸宁侯村辖区面积1平方公里，该地区户籍人口2339人，流动人口8046人。该地区有自备井4个，消防车通道为东西向主街，出租房屋3973间。 | 该地区存在数个出租大院、出租公寓现象，其主要存在建筑耐火等级低，火灾荷载大，消防设施器材缺失，堵塞、占用疏散通道、安全出口，消防安全管理不规范，电器线路私拉乱接，存在“三合一”“多合一”场所，消防水源、消防车道建设欠账严重等突出火灾隐患。 | 已整改 |
| 6 | 马各庄 | 金盏乡（东坝大队） | 户籍人口3600人，流动人口19000人，倒挂比例1:5.3。 | 该地区建筑布局较为混乱，区域规划不合理，建筑物之间防火间距不足，且毗邻成片。建筑多为单层或多层建筑，建筑结构多以钢混结构或彩钢板结构为主。电气线路私拉乱接，消防车道狭窄，存在“三合一”现象。 | 已整改 |
| 7 | 沙窝村 | 金盏乡（东坝大队） | 户籍人口2217人，流动人口11203人，倒挂比例1:5.1 | 该地区建筑布局较为混乱，区域规划不合理，建筑物之间防火间距不足，且毗邻成片。建筑多为单层或多层建筑，建筑结构多以钢混结构或彩钢板结构为主。电气线路私拉乱接，消防车道狭窄，存在“三合一”现象。 | 已整改 |
| 8 | 雷庄村 | 金盏乡（东坝大队） | 户籍人口2125人，流动人口11453人，倒挂比例1:5.4 | 该地区建筑布局较为混乱，区域规划不合理，建筑物之间防火间距不足，且毗邻成片。建筑多为单层或多层建筑，建筑结构多以钢混结构或彩钢板结构为主。电气线路私拉乱接，消防车道狭窄，存在“三合一”现象。 | 已整改 |